[bookmark: _GoBack]Cómo resolver el problema de que la línea dibujada en CSP no transmite sensación de presión

Idéal para pantallas digitales y tablas digitales.

1、 Abra la interfaz de inicio, seleccione Configuración del lápiz, luego Ajustes de sensibilidad al presión y finalmente Prueba de sensibilidad al presión; a continuación, realice una prueba de trazado para verificar si existe respuesta al presión.

2、 Si al trazar líneas en el control de accionamiento se percibe presión, mientras que al hacerlo únicamente en el CSP no se nota ninguna presión, es posible ajustar el canal de entrada de sensibilidad a la presión del pincel correspondiente al CSP.

3、 Interfaz de control – Configuración del pincel: desmarque la opción «Windows ink».

4、 Abra CSP, haga clic en la barra de menú superior (Archivos → Configuración del entorno → Tablet digital), seleccione WinTab y pulse Aceptar; luego reinicie el software CSP y realice una prueba de trazado para verificar si se detecta sensación de presión.

O bien
Los pasos 3 y 4 se modifican como sigue:
3. En la sección de configuración, seleccione Windows Ink para CSP.
4. En CSP, seleccione «TabletPC» para guardar los datos; reinicie CSP y vuelva a probar.
