[bookmark: _GoBack]No se puede utilizar el lienzo giratorio correctamente en Sai2; ¿cómo configurarlo?

1. Abra Sai2 para encontrar la configuración de teclas de acceso.

2. En la columna izquierda, encuentre las dos teclas de acceso vacías que aún no están configuradas; en la columna derecha, haga clic en Vista > Localizar rotación.

3. Establezca J y K para girar en sentido antihorario y horario, respectivamente, y presione la tecla OK para guardar.

4. Abra el controlador, busque la configuración del ratón giratorio y haga clic en la función de rotación para seleccionar «Personalizar».

5. Establezca los valores para que correspondan a J y K en Sai2 y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar para guardar.
